Załącznik 1.3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2

MEBLE METALOWE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Symbol | Asortyment | Ilość |
| 1 | SZK1 | Szafa metalowa kartotekowa 4 szufladowa , dwurzędowa na format A4 1285x775x630 mm Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek (format A4 poziomo) Szafa malowana proszkowo w kolorach z palety ral minimum 15 do wyboru. Mebel musi posiadać dokumenty dokumenty\*:  -atest higieniczny na farbę, która wykorzystana jest do malowania szafy -deklaracja producenta świadcząca, że meble jest wykonywany zgodnie z polskimi normami | 20 szt. |
| 2 | R1 | Regał metalowy 1000x400x2000 mm – 5 półek Regał składa się z 4 słupów wykonanych z kątownika 38x38mm z zaczepami , które umożliwiają bez śrubowe montowanie półki, zaończone plastikowymi stopkami, nie rysującymi powierzchni. Udźwig słupów to 1250kg, natomiast półki wykonane z blachy o grubości 0,8mm z minimalnym udźwigiem na półkę 100kg, z podwójnym zagięciem. Perforacja na słupach umożliwia montaż półek skokowo co 78mm.  Słupy z jednego elementu, nie łączone ze sobą. | 400 szt. |
| 3 | R2 | Regał metalowy 900x400x2000 mm – 5 półek Regał składa się z 4 słupów wykonanych z kątownika 38x38mm z zaczepami , które umożliwiają bez śrubowe montowanie półki, zaończone plastikowymi stopkami, nie rysującymi powierzchni. Udźwig słupów to 1250kg, natomiast półki wykonane z blachy o grubości 0,8mm z minimalnym udźwigiem na półkę 100kg, z podwójnym zagięciem. Perforacja na słupach umożliwia montaż półek skokowo co 78mm.  Słupy z jednego elementu, nie łączone ze sobą | 400 szt. |
| 4 | R3 | Regał metalowy 1200x400x2000 mm – 5 półek Regał składa się z 4 słupów wykonanych z kątownika 38x38mm z zaczepami , które umożliwiają bez śrubowe montowanie półki, zaończone plastikowymi stopkami, nie rysującymi powierzchni. Udźwig słupów to 1250kg, natomiast półki wykonane z blachy o grubości 0,8mm z minimalnym udźwigiem na półkę 100kg, z podwójnym zagięciem. Perforacja na słupach umożliwia montaż półek skokowo co 78mm.  Słupy z jednego elementu, nie łączone ze sobą | 400 szt. |
| 5 | SZM1 | Szafa metalowa jednodrzwiowa ze skarbczykiem przeznaczone do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne”. Klasa A 1900x700x400 mm Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 1 mm, nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją. Wyposażone w zamek kluczowy mechaniczny kl. A wg normy EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. W standardzie do zamka dwa klucze. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg. Szafa posiada 3 półki przestawne oraz skrytkę zamykaną. Skrytka w szafie posiadająca jedną komorę i zamykana na jeden klucz.  Zawiasy wewnętrzne .  Wymagane dokumenty: Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania dokumentów niejawnych zgodnie z zarządzenie NR 59/MON Ministra Obrony Narodowej(Dz. Urz. MON z 2017 r., poz.227., Roz. 3, Zał. nr 1 cz. III, zał nr.2);oraz NR46/MON Ministra Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON poz.401,zał. nr 4 z 2013.) Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2012r., poz.683, Zał. nr 2 cz. I, II, III, ) | 70 szt. |
| 6 | SZM2 | Szafa metalowa przeznaczone do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne”. Klasa A 1900x1000x400mm  Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 1 mm, nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją. Wyposażone w zamek kluczowy mechaniczny kl. A wg normy EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. W standardzie do zamka dwa klucze. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości o,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg. Szafa posiada 4 półki przestawne  Zawiasy wewnętrzne.  Mebel musi posiadać dokumenty\*: Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania dokumentów niejawnych zgodnie z zarządzenie NR 59/MON Ministra Obrony Narodowej(Dz. Urz. MON z 2017 r., poz.227., Roz. 3, Zał. nr 1 cz. III, zał nr.2);oraz NR46/MON Ministra Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON poz.401,zał. nr 4 z 2013.) Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2012r., poz.683, Zał. nr 2 cz. I, II, III, ) | 69 szt. |
| 7 | SZM3 | Szafa metalowa SZAFA sd1/S1 wymiar 1850x600x440 mm bez skarbczyka 4-półki Szafy przeznaczone do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „tajne”.  Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości: 3 mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją.  Szafa wyposażona w zamek kluczowy kl. A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem Drzwi szafy klasy S1 blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy 20 mm i przekroju 314 mm2 i rozstawie maksymalnym 670 mm (rozstaw zależny od wymiarów szafy) oraz stałym ryglem przyzawiasowym.  Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości o,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg.  Zawiasy wewnętrzne. Kąt otwarcia drzwi w szafach 90 stopni  Wymagane certyfikaty wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania:  - Dokumentów niejawnych wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. (Typ 2) (Dz.U. z 10.06.2012r. poz.683) - Dokumentów niejawnych zgodnie z normą europejską PN-EN 14450, klasa S1.  Broni i amunicji według rozporządzenia MSWiA z dnia 26.08.2014 r. | 70 szt. |
| 8 | SZM4 | Szafa metalowa 800x435x1990 mm bez skarbczyka  Szafa metalowa, 2-drzwiowa, bezklasowa z 4 półkami , wyposażona w ergonomiczny płaski uchwyt klamkowy z wbudowanym zamkiem w kpl. 2 klucze. Półki wykonane z blachy o grubości minimum 0,8 mm z możliwością regulacji wysokości zawieszenia co 25 mm. Minimalne obciążenie półki 50 kg. Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy stalowej o grubości 0,7 mm, drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym w 2 pkt. Zawiasy wewnętrzne, kat otwarcia drzwi wynosi 120 stopni. Szafa wyposażona w regulatory do poziomowania. Szafa malowana proszkowo w kolorach z palety ral minimum 15 do wyboru.  Mebel musi posiadać dokumenty\*:  -atest higieniczny na farbę, która wykorzystana jest do malowania szafy -deklaracja producenta świadcząca, że meble jest wykonywany zgodnie z polskimi normami | 70 szt. |
| 9 | SZM5 | Szafa metalowa jednodrzwiowaprzeznaczona do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne”. Klasa A 1500x700x400 mm Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 1 mm, nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją. Wyposażone w zamek kluczowy mechaniczny kl. A wg normy EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. W standardzie do zamka dwa klucze. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości o,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg. Zawiasy wewnętrzne.  Wymagane dokumenty: Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania dokumentów niejawnych zgodnie z zarządzeniem NR 59/MON Ministra Obrony Narodowej(Dz. Urz. MON z 2017 r., poz.227., Roz. 3, Zał. nr 1 cz. III, zał nr.2);oraz NR46/MON Ministra Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON poz.401,zał. nr 4 z 2013.) Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2012r., poz.683, Zał. nr 2 cz. I,II,III, ) | 70 szt. |
| 10 | SZO1 | Szafka ubraniowa metalowa dwuskrzydłowa o szer. komory 400mm Szafka o wymiarach szerokość 800mm, głębokość 500mm, wysokość 1800mm  -perforacja drzwi w postaci systemów otworów ze specjalnym wzorem o powierzchni 110cm2/drzwi -szafa wykonana z blachy 0,8mm przy zastosowaniu specjalnych profili wzmacniających w konstrukcji szafy  -zamek w systemie master key z dwoma kluczykami, ryglujący w 3 pkt. -w komorze plastikowy drążek z dwoma haczykami, haczyk na drzwi, lusterko oraz samoprzylepny wizytownik  -półka w szafie montowana na stałe posiada światło między wieńcem 300mm  - szafa malowana proszkowo  Mebel musi posiadać dokumenty\*:  -atest higieniczności potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej | 300 szt. |
| 11 | SZO2 | Szafka ubraniowa metalowa jednoskrzydłowa o szer. komory 400mm Szafka o wymiarach szerokość 400mm, głębokość 500mm, wysokość 1800mm  -perforacja drzwi w postaci systemów otworów ze specjalnym wzorem o powierzchni 110cm2/drzwi -szafa wykonana z blachy 0,8mm przy zastosowaniu specjalnych profili wzmacniających w konstrukcji szafy  -zamek w systemie master key z dwoma kluczykami, ryglujący w 3 pkt. -w komorze plastikowy drążek z dwoma haczykami, haczyk na drzwi, lusterko oraz samoprzylepny wizytownik  -półka w szafie montowana na stałe posiada światło między wieńcem 300mm  - szafa malowana proszkowo  Mebel musi posiadać dokumenty\*:  -atest higieniczności potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej | 200 szt. |
| 12 | SZM6 | Szafa metalowa 1000x435x1990 mm ze skarbczykiem  Szafa metalowa, 2-drzwiowa, bezklasowa z 3 półkami i skarbczykiem , wyposażona ergonomiczny płaski uchwyt klamkowy z wbudowanym zamkiem w kpl. 2 klucze. Półki wykonane z blachy o grubości minimum 0,8 mm z możliwością regulacji wysokości zawieszenia co 25 mm. Minimalne obciążenie półki 50 kg. Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy stalowej o grubości 0,7 mm, drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym w 2 pkt. Zawiasy wewnętrzne, kąt otwarcia drzwi wynosi 120 stopni. Szafa wyposażona w regulatory do poziomowania. Szafa malowana proszkowo w kolorach z palety ral minimum 15 do wyboru.  Mebel musi posiadać dokumenty\*:  -atest higieniczny na farbę, która wykorzystana jest do malowania szafy -deklaracja producenta świadcząca, że meble jest wykonywany zgodnie z polskimi normami | 100 szt. |
| 13 | SZK2 | Szafka kartotekowa 4-szufladowa na kartoteki formatu A4.Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo). Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x328 mm   Wymiary zewnętrzne szafy:1285 x 415 x 630 mm  wymiar wewnętrzny szuflady:  wys. x szer. x głęb.280 x 330 x 585 mm  Wymagane dokumenty:  -atest higieniczny na farbę, która wykorzystana jest do malowania szafy -deklaracja producenta świadcząca, że meble jest wykonywany zgodnie z polskimi normami | 50 szt. |
| 14 | SZM7 | Szafa metalowa jednodrzwiowa o wymiarach 1850x600x440mm przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli ścisle tajne klasy S2 wg PN-EN 14450 Typ 3. Wyposażona w zamek szyfrowy typu 3 w klasie B. Półki z regulowaną wysokością.  Mebel musi posiadać dokumenty\*:  - Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania dokumentów niejawnych zgodnie z zarządzeniem NR 59/MON Ministra Obrony Narodowej(Dz. Urz. MON z 2017 r., poz.227., Roz. 3, Zał. nr 1 cz. III, zał nr.2);oraz NR46/MON Ministra Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON poz.401,zał. nr 4 z 2013.) Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2012r., poz.683, Zał. nr 2 cz. I, II, III, ) | 40 szt. |
| 15 | SZM8 | Szafa metalowa, jednodrzwiowa 600x435x1990 mm bez skarbczyka  Szafa metalowa, 1-drzwiowa, bezklasowa z 4 półkami , wyposażona w ergonomiczny płaski uchwyt klamkowy z wbudowanym zamkiem w kpl. 2 klucze. Półki wykonane z blachy o grubości minimum 0,7 mm z możliwością regulacji wysokości zawieszenia co 25 mm. Minimalne obciążenie półki 50 kg. Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy stalowej o grubości 0,7 mm, drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym w 2 pkt. Zawiasy wewnętrzne, kat otwarcia drzwi wynosi 120 stopni. Szafa wyposażona w regulatory do poziomowania. Szafa malowana proszkowo w kolorach z palety ral minimum 15 do wyboru.  Mebel musi posiadać dokumenty\*:  -atest higieniczny na farbę, która wykorzystana jest do malowania szafy -deklaracja producenta świadcząca, że meble jest wykonywany zgodnie z polskimi normami | 70 szt. |
| 16 | SZM9 | Szafa metalowa jednodrzwiowa, bezklasowa ze skarbczykiem i 3 półkami , wyposażona w ergonomiczny płaski uchwyt klamkowy z wbudowanym zamkiem w kpl. 2 klucze. Półki wykonane z blachy o grubości minimum 0,7 mm z możliwością regulacji wysokości zawieszenia co 25 mm. Minimalne obciążenie półki 50 kg. Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy stalowej o grubości 0,7 mm, drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym w 2 pkt. Zawiasy wewnętrzne, kąt otwarcia drzwi wynosi 120 stopni. Szafa malowana proszkowo w kolorach z palety ral minimum 15 do wyboru.  Mebel musi posiadać dokumenty\*:  -atest higieniczny na farbę, która wykorzystana jest do malowania szafy -deklaracja producenta świadcząca, że meble jest wykonywany zgodnie z polskimi normami | 70 szt. |
| 17 | SZM10 | Sejf do przechowywania broni krótkiej w klasie S1 spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji  Wymiary zewnętrzne: wys. 160mm, szer. 310mm, gł. 180mm  Wymiary wewnętrzne: wys. 154mm, szer. 304mm, gł. 115mm  Opis produktu:  • Do przechowywania min. gotówki, papierów wartościowych, biżuterii, broni palnej, amunicji itp.  • Przystosowane do montażu w meblach lub ścianie, mogą być również stosowane jako sejfy wolnostojące, po uprzednim przymocowaniu ich do podłoża.  • Korpus wykonany z wysokiej jakości blachy o grubości 3 [mm] i podwyższonej odporności.  • Wzmocniona płyta drzwi z dodatkową osłoną mechanizmu ryglowego i zamka.  • Rygle o średnicy 20 [mm].  • Zabezpieczenie z manganu chroniące przed przewierceniem rygli.  • Wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego sejfu po wycięciu zawiasów.  • Drzwi z zawiasowaniem wewnętrznym o kącie otwarcia 100st.  • Sejfy malowane trwałymi powłokami z lakierów proszkowych  Wyposażenie podstawowe:  • Kotwienie: dwa otwory ø 10 mm w dnie. Kotwy nie są dołączone do wyrobu i nie stanowią elementu wyposażenia podstawowego;  • Atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma, dwupiórowymi kluczami;  • Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną.  Wymagane dokumenty:  Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji do przechowywania: -Wartości pod nadzorem zgodnie z normą PN-EN 14450:2006, klasa S1.  - Broni palnej i amunicji zgodnie z wymogami KT/101/IMP/2008 | 400 szt. |

\*Zamawiający na etapie dostaw zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przedmiotowych dokumentów.

Atest higieniczności jest atestem potwierdzającym dopuszczalność użytkowania mebla w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej.