**zał. nr 1.2 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 2**

1.Termomikser z adapterem lub adapterami umożliwiającymi umieszczenie w nim minimum 48 probówek poj.2 ml.

2. Cyfrowa regulacja temperatury, prędkości wytrząsania i czasu pracy.

3. Automatyczne zatrzymanie platformy roboczej po zakończeniu pracy.

4. Możliwość programowania poszczególnych etapów grzania.

5.Czytelny wyświetlacz LCD.

6.Zakres regulacji temperatury od 0o do 135oC.

7. Dokładność /rozdzielczość ±0,1 oC.

8. Maksymalny czas nagrzewania 6oC/min.

9. Zakres prędkości od 200 do 1500 obrotów/ min.

10.Okres gwarancji min. 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

***Warunki gwarancji i serwisu***

1. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych, w tym dojazdu i transportu w

okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

2. Zgłoszenia awarii przyjmowane będą przez serwis gwarancyjny w dni robocze. Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie w okresie gwarancyjnym wyniesie 3 dni robocze. Wykonanie napraw i usunięcie awarii u użytkownika końcowego nastąpi w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia awarii drogą faksową/elektroniczną do siedziby serwisu.

3. Fakt awarii, naprawy i ewentualnie wymiany sprzętu na nowy będzie odnotowywany każdorazowo w karcie gwarancyjnej.

4. Okres napraw gwarancyjnych (od chwili zgłoszenia usterki do momentu jej usunięcia) wydłuża okres gwarancji.

5. Wykonawca zapewni serwis i dostępność części zamiennych przez okres 2 lat.

6. Wykonawca musi zapewnić dla urządzenia pełną dokumentację standardowo dostarczoną przez producentów. Do dostarczonego urządzenia dołączona  będzie instrukcja użytkowania w języku polskim.

7. Do dostarczonego urządzenia będzie dołączona karta gwarancyjna zawierająca numer seryjny, okres warunki gwarancji.