Poznań, 26.11.2020 roku

**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI**

**W POZNANIU**

ZZP.2380.71.2020



**Wykonawcy ubiegający się**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Informacja nr 7 wyjaśnienia treści SIWZ**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego   
na roboty budowlane związane z rozbiórką zespołu budynków Polikliniki oraz zagospodarowaniem terenu Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 36

Zamawiający informuje[[1]](#footnote-1), że do niniejszego postępowania złożone zostały pytania dot. treści SIWZ. Treść pytań wraz z odpowiedziami zamieszczone zostały poniżej.

**Pytanie nr 1**

Prosimy o potwierdzenie, że myjnia jest jednostanowiskowa ponieważ na str. 18 w PFU jest informacja że „monitoring ma objąć oba stanowiska myjni”.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający potwierdza, że monitoringiem należy objąć oba stanowiska myjni.  Zgodnie z zapisem na str. 11   PFU planuje się budowę myjni bezdotykowej : 1 stanowisko do mycia pojazdów i 1 stanowisko wyposażone w sprzęt do czyszczenia wnętrz pojazdów.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, iż obok myjni należy zaprojektować i wybudować odkurzacz.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zgodnie z zapisem na str. 16   PFU "Pod wiatą zlokalizować należy również stanowisko do czyszczenia wnętrz pojazdów służbowych wyposażone w odkurzacz stacjonarny."

**Pytanie nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres projektu i budowy stacji ładowania samochodów obejmuje wykonanie tylko zasilania - bez urządzeń ładujących.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zgodnie z zapisem na str. 21  PFU "Stacje ładowania pojazdów nie podlegają dostawie, będą realizowane przez Zamawiającego w późniejszym terminie”, oraz zapisem na str. 30 PFU "Poza zakresem opracowania i dostawy są stacje ładowania pojazdów elektrycznych. "

**Pytanie nr 4**

Jaka ilość kruszonego gruzu ma pozostać na terenie budowy?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zgodnie z zapisem na str. 15  PFU "Dopuszcza się wykorzystanie materiałów pozyskanych z rozbiórki budynków Polikliniki, bursy oraz stołówki (po wcześniejszym przetworzeniu). Materiał z rozbiórek nie może natomiast stanowić podbudowy pod tereny zielone, na które należy nawieźć ziemię urodzajną."

**Pytanie nr 5**

Czy na działce jest możliwość kruszenia gruzu? (pył, hałas)

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie ma wiedzy na temat możliwości kruszenia gruzu na terenie działki objętej inwestycją.

**Pytanie nr 6**

Prosimy o informacje, gdzie Zamawiający przewidział miejsce na zabudowanie kontenera technicznego dla sprzętu myjni? (pompy, filtry itd.).

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zadanie jest realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w związku z tym zaprojektowanie zagospodarowanie terenu należy do Wykonawcy.

Ponadto Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w załączniku nr 2 do SIWZ (oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu) w pkt. 3) h), który otrzymuje nowe brzmienie:

„kierownikiem budowy, tj. panią/panem ………………………………………………. która//y posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ………-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełnił/a funkcje kierownika budowy dla robót, których zakres obejmował:

- remont/ przebudowę/ nadbudowę/ rozbudowę/ budowę/ \* budynku……………………………\*\*, o powierzchni netto budynku objętej tym remontem/ przebudową/ nadbudową/ dobudowanej części budynku/ wybudowanego budynku\* ………. m2,

- remont/ przebudowę/ nadbudowę/ rozbudowę/ budowę/ \* budynku……………………………\*\*, o powierzchni netto budynku objętej tym remontem/ przebudową/ nadbudową/ dobudowanej części budynku/ wybudowanego budynku\* ………. m2”.

Poprawiony załącznik Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej pod nazwą *: „zał. nr 2 do SIWZ po zmianach z dnia 26.11.2020 r.”,* który należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie internetowej.

1. art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) [↑](#footnote-ref-1)