**Załącznik nr 2 do SIWZ**

Pieczęć Wykonawcy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| miejscowość |  | data |

# Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

# 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2 a

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |  |
| --- | --- |
|  Nazwa: |  |
|  |  |
| Siedziba: |  |
|  |  |
| Nr telefonu: |  | Nr faksu: |  |
| Adres e-mailowy: |  |

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy mebli biurowych oferuję wykonanie zamówienia w cenie:

**Dla części nr 2 KPP GNIEZNO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **WYMIAR** **(szer /gł/ wys)** | **ilość** | **Cena** **jednostkowa** **brutto** | **Wartość brutto** |
| **POKÓJ 108 KOMENDANT POWIATOWY** |  |  |
| **BIURKO Z OKLEINY NATURALNEJ 200/200**BLAT BIURKA W FORMIE LITERY "L"O GRUBOŚCI 8 cm WYKONANY Z OKLEINY NATURALNEJ KOLOR DĄB – WYBARWIENIE PASUJĄCE DO KOLORU PŁYTY DĄB ANTYCZNY D 2419. CZĘŚĆ ROBOCZA O WYMIARACH 200/80 Z PROSTYMI NAROŻNIKAMI, ZABEZPIECZONYMI OKLEINĄ NATURALNĄ. CZĘŚĆ ROBOCZA WYPOSAŻONA W WYSUWANĄ PÓŁKĘ NA KLAWIATURĘ.DRUGA CZĘŚĆ BLATU O WYMIARACH 120/70.DO BLATU PRZYLEGA DOSTAWKA O WYMIARACH 140/70 WYKONANA W TEJ SAMEJ TECHNOLOGII, WSPARTA NA NODZE STALOWEJ W KOLORZE CHROM. W BLACIE UMIESZCZONE PRZEPUSTY NA OKABLOWANIE. ILOŚĆ ORAZ ROZPLANOWANIE DO UZGODNIENIA Z WYKONAWCĄ. BLAT W STOSUNKU DO KORPUSU POWINIEN BYĆ WYSUNIĘTY 10 CM.KORPUSY I TYŁ BIURKA WYKONANY Z OKLEINY NATURALNEJ KOLOR DĄB – WYBARWIENIE PASUJĄCE DO KOLORU PŁYTY DĄB ANTYCZNY D 2419. | BIURKO200/200/76DOSTAWKA 140/70/76 | **1 SZT** |  |  |
| **KONTENER BIUROWY Z SZUFLADAMI NA KÓŁKACH**KONTENER WYKONANY Z OKLEINY NATURALNEJ KOLOR DĄB – WYBARWIENIE PASUJĄCE DO KOLORU PŁYTY DĄB ANTYCZNY D 2419 .WYPOSAŻONY W CZTERY SZUFLADY NA PROWADNICACH PEŁNEGO WYSUWU ORAZ ZAMEK CENTRALNEGO OTWIERANIA. KONTENER MUSI MIEĆ ZAMONTOWANE GUMOWANE KÓŁKA SKRĘTNE. UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 40/50/60PŁYTA GR. 1,8 cmBLATGR. 3,6 cm | **1 SZT** |  |  |
| **KONTENER NA JEDNOSTKĘ CENTRALNĄ** WYPOSAŻONY W KÓŁKA SKRĘTNE. | 25/50/10PŁYTAGR. 1,8 cm |  **1 SZT.** |  |  |
| **SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI**ZABUDOWA ŚCIANY O DŁUGOŚCI 517 cm W FORMIE DWÓCH SKRAJNYCH SZAF Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI ORAZ KOMODY Z PÓŁKAMI. SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI O WYMIARACH 274 =h/164= szer./70 = gł.. KORPUS ORAZ COKÓŁ SZAFY WYKONANY Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419.SYSTEM PRZESUWNY ALUMINIOWY.DRZWI PRZESUWNE 2 SZT. Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI POZIOMU. WYPEŁNIENIE DRZWI WYKONANE Z OKLEINY NATURALNEJ KOLOR DĄB – WYBARWIENIE PASUJĄCE DO KOLORU PŁYTY DĄB ANTYCZNY D 2419. CAŁOŚĆ ZABUDOWANA W OBRAMOWANIU ALUMINIOWYM Z PRZYSTOSOWANĄ DO OTWIERANIA RĄCZKĄ. W JEDNEJ CZESCI DRĄŻEK NA ODZIEŻ, W DRUGIEJ CZĘŚCI PÓŁKI.MIĘDZY SZAFAMI DWIE SZAFKI O SZER. 90 cm I WYS. 98 cm, ZLICOWANE NA RÓWNO Z SZAFAMI. FRONTY WYKONANE Z OKLEINY NATURALNEJ KOLOR DĄB – WYBARWIENIE PASUJĄCE DO KOLORU PŁYTY DĄB ANTYCZNY D 2419. KORPUS ORAZ COKÓŁ KOMODY WYKONANY Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419. W ŚRODKU UKŁAD DWÓCH PÓŁEK Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI. CAŁOŚĆ PRZYKRYTA BLATEM WYKONANYM Z OKLEINY NATURALNEJ KOLOR DĄB – WYBARWIENIE PASUJĄCE DO KOLORU PŁYTY DĄB ANTYCZNY D 2419 O GRUBOŚCI 8 cm. OBRZEŻA BLATU WYKOŃCZONE OKLEINĄ NATURALNĄ. NAD KOMODĄ 3 POŁKI O GRUBOŚCI 8 cm, WYKONANE Z OKLEINY NATURALNEJ - KOLOR DĄB – WYBARWIENIE PASUJĄCE DO KOLORU PŁYTY DĄB ANTYCZNY D 2419. OBRZEŻA WYKOŃCZONE OKLEINĄ NATURALNĄ.UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 164/70/274 | **2 SZT** |  |  |
| **KOMODA WPUSZCZANA W PŁYTĘ 3,6** KOMODA O WYMIARACH 127/40/98, SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH SKRAJNYCH DRZWICZEK O SZER. 40 cm. ZA DRZWICZKAMI UKŁAD DWÓCH PÓŁEK Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI . W CZĘŚCI ŚRODKOWEJ TRZY SZUFLADY O WYSOKOŚCI H= 14 cm (2 SZT.) I H= 28 cm (1 SZT.) NA PROWADNICACH PEŁNEGO WYSUWU.NAD SZUFLADAMI OTWARTA WNĘKA. FRONTY DRZWICZEK ORAZ SZUFLAD O GR. 1,8 cm, WYKONANE Z OKLEINY NATURALNEJ KOLOR DĄB – WYBARWIENIE PASUJĄCE DO KOLORU PŁYTY DĄB ANTYCZNY D 2419, KORPUS ORAZ COKÓŁ KOMODY WYKONANY Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419. COKÓŁ, BOKI, TYŁ ORAZ ELEMENT OZDOBNY NA BLACIE O GRUBOŚCI 3,6 cm. CAŁOŚĆ PRZYKRYTA BLATEM WYKONANYM Z OKLEINY NATURALNEJ KOLOR DĄB – WYBARWIENIE PASUJĄCE DO KOLORU PŁYTY DĄB ANTYCZNY D 2419 O GRUBOŚCI 8 cm. OBRZEŻA BLATU WYKOŃCZONE OKLEINĄ NATURALNĄ.UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. |  127/40/98 | **1 SZT.** |  |  |
| **SZAFKA WPUSZCZANA W PŁYTĘ 3,6** SZAFKA DWUDRZWIOWA O WYMIARACH 60/40/98. FRONTY WYKONANE Z OKLEINY NATURALNEJ KOLOR DĄB – WYBARWIENIE PASUJĄCE DO KOLORU PŁYTY DĄB ANTYCZNY D 2419. KORPUS ORAZ COKÓŁ SZAFKI WYKONANY Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419. BOKI SZAFKI O GRUBOŚCI 3,6 cm. CAŁOŚĆ PRZYKRYTA BLATEM WYKONANYM Z OKLEINY NATURALNEJ KOLOR DĄB – WYBARWIENIE PASUJĄCE DO KOLORU PŁYTY DĄB ANTYCZNY D 2419 O GRUBOŚCI 3,6 cm. OBRZEŻA BLATU WYKOŃCZONE OKLEINĄ NATURALNĄ.PARA DZRWICZEK O GR. 1,8 cm WYKONANA Z OKLEINY NATURALNEJ KOLOR DĄB – WYBARWIENIE PASUJĄCE DO KOLORU PŁYTY DĄB ANTYCZNY D 2419. ZA DRZWIAMI UKŁAD DWÓCH PÓŁEK Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI.UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 60/40/98 |  **1 SZT.** |  |  |
| **ŁAWA Z OKLEINY NATURALNEJ** ŁAWA O WYMIARACH 120/60/48 WYKONANA Z OKLEINY NATURALNEJ KOLOR DĄB – WYBARWIENIE PASUJĄCE DO KOLORU PŁYTY DĄB ANTYCZNY D 2419.NOGI STANOWIĄCE ZINTEGROWANĄ CZĘŚĆ Z BLATEM O GRUBOŚCI 8 cm, BLAT O GRUBOŚCI 8 cm, WYKONANY Z OKLEINY NATURALNEJ KOLOR DĄB – WYBARWIENIE PASUJĄCE DO KOLORU PŁYTY DĄB ANTYCZNY D 2419 OBRZEŻA WYKOŃCZONE OKLEINĄ NATURALNĄ  | 120/60/48 | **1 SZT.** |  |  |
| **FOTEL OBROTOWY** SIEDZISKO I OPARCIE: SZEROKIE, KOMFORTOWE SIEDZISKO I ERGONOMICZNIE WYPROFILOWANE OPARCIE. WYSOKIE OPARCIE. OPARCIE TAPICEROWANE: POŁĄCZENIE TKANINY SIATKOWEJ I EKO-SKÓRY W KOLORZE CZARNYM. SIEDZISKO TAPICEROWANE: POŁĄCZENIE TKANINY I EKO-SKÓRY W KOLORZE CZARNYM.MECHANIZM: MOŻLIWOŚĆ SWOBODNEGO KOŁYSANIA SIĘ. MOŻLIWOŚĆ BLOKADY OPARCIA W POZYCJI DO PRACY. REGULACJA SIŁY OPORU OPARCIA. REGULOWANA WYSOKOŚĆ KRZESŁA.PODŁOKIETNIKI: STAŁE, PODŁOKIETNIKI Z PLASTIKOWYMI NAKŁADKAMI.ZAGŁÓWEK: TAPICEROWANY ZAGŁÓWEK.PODSTAWA: STALOWA, CHROMOWANA.KÓŁKA: SAMOHAMOWNE KÓŁKA DO POWIERZCHNI DYWANOWYCH LUB DO POWIERZCHNI TWARDYCH. | 48,5/64/128,5 | **1 SZT.** |  |  |
| **KRZESŁA** MIĘKKIE, TAPICEROWANE SIEDZISKO I OPARCIE. METALOWA CHROMOWANA RAMA. MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA W STOSIE. | Krzesło Nowy Styl Ibis Chrome | **4 SZT.** |  |  |
| **FOTEL KUBEŁKOWY** MIĘKKIE SIEDZISKO I OPARCIE TAPICEROWANE, SIEDZISKO I OPARCIE ZINTEGROWANE Z PODŁOKIETNIKAMI.Fotel CLUB | Fotel CLUB | **2 SZT.** |  |  |
| **KANAPA - SOFA**DWUOSOBOWA O DŁUGOŚCI 180 cm MIĘKKIE SIEDZISKO I OPARCIE TAPICEROWANE, SIEDZISKO I OPARCIE ZINTEGROWANE Z PODŁOKIETNIKAMI.Fotel CLUB DUO | Fotel CLUB DUO | **1 SZT** |  |  |
| **POKÓJ 102 I-GO ZASTĘPCY KOMENDANTA** |  |  |
| **BIURKO NAROŻNIKOWE 200/200** BLAT BIURKA W FORMIE LITERY "L"O GRUBOŚCI 5,4 cm WYKONANY Z OKLEINY NATURALNEJ KOLOR DĄB – WYBARWIENIE PASUJĄCE DO KOLORU PŁYTY DĄB ANTYCZNY D 2419. CAŁOŚĆ ZABEZPIECZONA OBRZEŻEM Z OKLEINY NATURALNEJ.CZĘŚĆ ROBOCZA O WYMIARACH 200/80 Z ZAOBLONYMI NAROŻNIKAMI PO LEWEJ STRONIE WYPOSAŻONA W WYSUWANĄ PÓŁKĘ NA KLAWIATURĘ.DRUGA CZĘŚĆ BLATU O WYMIARACH 120/45 (TYŁ BLATU WYPUSZCZONY WZGLĘDEM KORPUSU O 12 cm). W BLATACH UMIESZCZONE PRZEPUSTY NA OKABLOWANIE, ILOŚĆ ORAZ ROZPLANOWANIE DO UZGODNIENIA Z WYKONAWCĄ.KORPUS BIURKA WYKONANY Z OKLEINY NATURALNEJ KOLOR DĄB – WYBARWIENIE PASUJĄCE DO KOLORU PŁYTY DĄB ANTYCZNY D 2419.NOGI BIURKA O GRUBOŚCI 3,6 cm.DO CZĘŚCI ROBOCZEJ BIURKA PRZYLEGAJĄCA DOSTAWKA W FORMIE WYCINKA KOŁA O WYMIARACH 80/60 Z BLATEM O GR. 5,4 cm - WYKONANA W TEJ SAMEJ TECHNOLOGI CO BLATY, WSPARTA NA NODZE STALOWEJ W KOLORZE ALUMINIUM. | BIURKO200/200/76DOSTAWKA130/70/76 | **1 SZT.** |  |  |
| **KRZESŁA** MIĘKKIE, TAPICEROWANE SIEDZISKO I OPARCIE. METALOWA CHROMOWANA RAMA. MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA W STOSIE. | Krzesło Nowy Styl Ibis Chrome | **2 SZT** |  |  |
| **FOTEL OBROTOWY** SIEDZISKO I OPARCIE: SZEROKIE, KOMFORTOWE SIEDZISKO I ERGONOMICZNIE WYPROFILOWANE OPARCIE. WYSOKIE OPARCIE. OPARCIE TAPICEROWANE POŁĄCZENIEM TKANINY SIATKOWEJ I EKO-SKÓRY W KOLORZE CZARNYM. SIEDZISKO TAPICEROWANE POŁĄCZENIEM TKANINY I EKO-SKÓRY W KOLORZE CZARNYM.MECHANIZM: MOŻLIWOŚĆ SWOBODNEGO KOŁYSANIA SIĘ. MOŻLIWOŚĆ BLOKADY OPARCIA W POZYCJI DO PRACY. REGULACJA SIŁY OPORU OPARCIA. REGULOWANA WYSOKOŚĆ KRZESŁA.PODŁOKIETNIKI: STAŁE, PODŁOKIETNIKI Z PLASTIKOWYMI NAKŁADKAMI.ZAGŁÓWEK: TAPICEROWANY ZAGŁÓWEK.PODSTAWA: STALOWA, CHROMOWANA.KÓŁKA: SAMOHAMOWNE KÓŁKA DO POWIERZCHNI DYWANOWYCH LUB DO POWIERZCHNI TWARDYCH. | 48,5/64/128,5 | **1 SZT.** |  |  |
| **KONTENER Z SZUFLADAMI NA KÓŁKACH** KONTENER WYKONANY Z OKLEINY NATURALNEJ KOLOR DĄB – WYBARWIENIE PASUJĄCE DO KOLORU PŁYTY DĄB ANTYCZNY D 2419, WYPOSAŻONY W CZTERY SZUFLADY NA PROWADNICACH PEŁNEGO WYSUWU ORAZ ZAMEK CENTRALNEGO OTWIERANIA. KONTENER MUSI MIEĆ ZAMONTOWANE GUMOWANE KÓŁKA SKRĘTNE. UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 40/50/60PŁYTA GR. 1,8 cmBLATGR. 3,6 cm | **1 SZT.** |  |  |
| **KONTENER NA JEDNOSTKĘ CENTRALNĄ** WYPOSAŻONY W KÓŁKA SKRĘTNE. | 25/50/10 | **1 SZT.** |  |  |
| **SZAFA SOCJALNA WPUSZCZANA W PŁYTĘ 3,6** SZAFA DWUDRZWIOWA O WYMIARACH 60/70/215, WYKONANA Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419.WIENIEC GÓRNY, DOLNY, BOKI O GRUBOŚCI 3,6 cm. CAŁOŚĆ ZABIEZPIECZONA OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm. SZAFA WYPOSAŻONA W DRĄŻEK UBRANIOWY ORAZ DWIE PÓŁKI.DRZWI SZAFY ROZWIERANE WYKONANE PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419, ZAWIASY PUSZKOWE BLUM Z SYSTEMEM SAMODOMYKANIA.UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 60/70/215 | **1 SZT.** |  |  |
| **SZAFA NA SEJF WPUSZCZANA W PŁYTĘ 3,6** SZAFA DWUDRZWIOWA STANOWIĄCA OBUDOWĘ SEJFU O WYMIARACH 110/70/215, WYKONANA Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419. WIENIEC GÓRNY, DOLNY, BOKI O GRUBOŚCI 3,6 cm.CAŁOŚĆ ZABIEZPIECZONA OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm.SZAFA WYPOSAŻONA W JEDNĄ PÓŁKĘ NAD SEJFEM.DRZWI SZAFY ROZWIERNE WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419. ZAWIASY PUSZKOWE BLUM Z SYSTEMEM SAMODOMYKANIA.UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 110/70/215 |  **1 SZT.** |  |  |
| **SZAFKA JEDNODRZWIOWA** SZAFKA JEDNODRZWIOWA O WYMIARACH 40/40/130 WYKONANA Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419. WIENIEC GÓRNY I DOLNY O GRUBOŚCI 3,6 cm. CAŁOŚĆ ZABIEZPIECZONA OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm.SZAFKA WYPOSAŻONA W TRZY PÓŁKI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI.DRZWI OTWIERANE NA PRAWO WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419.ZAWIASY BLUM Z SYSTEMEM SAMODOMYKANIA.UCHWYT STALOWY W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 40/40/130 | **1 SZT.** |  |  |
| **SZAFKA DOLNA 80 cm** SZAFKA DWUDRZWIOWA O WYMIARACH 80/40/90, WYKONANA Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419.WIENIEC GÓRNY I DOLNY O GRUBOŚCI 3,6 cm. CAŁOŚĆ ZABIEZPIECZONA OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm.SZAFKA WYPOSAŻONA W DWIE PÓŁKI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI.DRZWI SZAFKI ROZWIERANE WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419,ZAWIASY PUSZKOWE BLUM Z SYSTEMEM SAMODOMYKANIA.UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 80/40/90 |  **1 SZT.** |  |  |
| **SZAFKA DWUDRZWIOWA**SZAFKA DWUDRZWIOWA O WYMIARACH 80/40/110, WYKONANA Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419. WIENIEC GÓRNY I DOLNY O GRUBOŚCI 3,6 cm. CAŁOŚĆ ZABIEZPIECZONA OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm.SZAFKA WYPOSAŻONA W TRZY PÓŁKI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI.DRZWI SZAFKI ROZWIERANE WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419.ZAWIASY BLUM Z SYSTEMEM SAMODOMYKANIA.UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm.. | 80/40/110 | **1 SZT.** |  |  |
| **PÓŁKI** UKŁAD TRZECH PÓŁEK WISZĄCYCH O WYMIARACH 140/25,120/25,100/25 WYKONANYCH Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419 O GRÓBOŚCI 3,6 cm, ZABIEZPIECZONYCH OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm, WYKONANE W FORMIE SCHODKOWEJ OD DOŁU 140/120/100 POWIĄZANE WSPORNIKAMI, WYKONANYMI W TEJ SAMEJ FORMIE, CO PÓŁKI. | 140/25,120/25,100/25 | **1 SZT.** |  |  |
| **FOTEL KUBEŁKOWY**MIĘKKIE SIEDZISKO I OPARCIE TAPICEROWANE SIEDZISKO I OPARCIE ZINTEGROWANE Z PODŁOKIETNIKAMI.Fotel CLUB | Fotel CLUB | **2 SZT** |  |  |
| **POKÓJ 103 II-GO ZASTĘPCY KOMENDANTA** |  |  |
| **BIURKO NAROŻNIKOWE 180/220** BLAT BIURKA W FORMIE LITERY "L" O GRUBOŚCI 5,4 cm WYKONANY Z OKLEINY NATURALNEJ KOLOR DĄB – WYBARWIENIE PASUJĄCE DO KOLORU PŁYTY DĄB ANTYCZNY D 2419. CAŁOŚĆ ZABEZPIECZONA OBRZEŻEM Z OKLEINY NATURALNEJ.CZĘŚĆ ROBOCZA O WYMIARACH 220/80 Z ZAOBLONYMI NAROŻNIKAMI PO LEWEJ STRONIE WYPOSAŻONA W WYSUWANĄ POŁKĘ NA KLAWIATURĘ.DRUGA CZĘŚĆ BLATU O WYMIARACH 100/45. TYŁ BLATU WYPUSZCZONY WZGLĘDEM KORPUSU O 12 cm. W BLATACH UMIESZCZONE PRZEPUSTY NA OKABLOWANIE, ILOŚĆ ORAZ ROZPLANOWANIE DO UZGODNIENIE Z WYKONAWCĄ.KORPUS BIURKA WYKONANY Z OKLEINY NATURALNEJ KOLOR DĄB – WYBARWIENIE PASUJĄCE DO KOLORU PŁYTY DĄB ANTYCZNY D 2419. NOGI BIURKA O GRUBOŚCI 3,6 cm.DO CZĘŚCI ROBOCZEJ BIURKA PRZYLEGAJĄCA DOSTAWKA O WYMIARACH 130/70 Z BLATEM O GR. 5,4 cm WYKONANA W TEJ SAMEJ TECHNOLOGI CO BLATY.WSPARTA NA NODZE STALOWEJ W KOLORZE ALUMINIUM. | BIURKO180/220/76DOSTAWKA130/70/76 | **1 SZT.** |  |  |
| **KRZESŁA** MIĘKKIE, TAPICEROWANE SIEDZISKO I OPARCIE. METALOWA CHROMOWANA RAMA. MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA W STOSIE. | Krzesło Nowy Styl Ibis Chrome | **4 SZT** |  |  |
| **FOTEL OBROTOWY** SIEDZISKO I OPARCIE: SZEROKIE, KOMFORTOWE SIEDZISKO I ERGONOMICZNIE WYPROFILOWANE OPARCIE. WYSOKIE OPARCIE. OPARCIE TAPICEROWANE POŁĄCZENIEM TKANINY SIATKOWEJ I EKO-SKÓRY W KOLORZE CZARNYM. SIEDZISKO TAPICEROWANE POŁĄCZENIEM TKANINY I EKO-SKÓRY W KOLORZE CZARNYM.MECHANIZM: MOŻLIWOŚĆ SWOBODNEGO KOŁYSANIA SIĘ. MOŻLIWOŚĆ BLOKADY OPARCIA W POZYCJI DO PRACY. REGULACJA SIŁY OPORU OPARCIA. REGULOWANA WYSOKOŚĆ KRZESŁA.PODŁOKIETNIKI: STAŁE, PODŁOKIETNIKI Z PLASTIKOWYMI NAKŁADKAMI.ZAGŁÓWEK: TAPICEROWANY ZAGŁÓWEK.PODSTAWA: STALOWA, CHROMOWANA.KÓŁKA: SAMOHAMOWNE KÓŁKA DO POWIERZCHNI DYWANOWYCH LUB DO POWIERZCHNI TWARDYCH. | 48,5/64/128,5 | **1 SZT.** |  |  |
| **KONTENER Z SZUFLADAMI NA KÓŁKACH** KONTENER WYKONANY Z OKLEINY NATURALNEJ KOLOR DĄB – WYBARWIENIE PASUJĄCE DO KOLORU PŁYTY DĄB ANTYCZNY D 2419. WYPOSAŻONY W CZTERY SZUFLADY NA PROWADNICACH PEŁNEGO WYSUWU ORAZ ZAMEK CENTRALNEGO OTWIERANIA. KONTENER MUSI MIEĆ ZAMONTOWANE GUMOWANE KÓŁKA SKRĘTNE. UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 40/50/60PŁYTA GR. 1,8 cmBLATGR. 3,6 cm | **1 SZT.** |  |  |
| **KONTENER NA JEDNOSTKĘ CENTRALNĄ** WYPOSAŻONY W KÓŁKA SKRĘTNE. | 25/50/10 | **1 SZT.** |  |  |
| **SZAFA SOCJALNA WPUSZCZANA W PŁYTĘ 3,6** SZAFA DWUDRZWIOWA O WYMIARACH 60/70/215, WYKONANA Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419. WIENIEC GÓRNY, DOLNY, BOKI O GRUBOŚCI 3,6 cm. CAŁOŚĆ ZABIEZPIECZONA OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm. SZAFA WYPOSAŻONA W DWIE PÓŁKI ORAZ DRĄŻEK UBRANIOWY.DRZWI SZAFY ROZWIERANE, WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419 O GR. 1,8 cm. ZAWIASY PUSZKOWE BLUM Z SYSTEMEM SAMODOMYKANIA.UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 60/70/215 | **1 SZT.** |  |  |
| **SZAFA NA SEJF WPUSZCZANA W PŁYTĘ 3,6** SZAFA DWUDRZWIOWA STANOWIĄCA OBUDOWĘ SEJFU O WYMIARACH 110/70/215 WYKONANA Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419. WIENIEC GÓRNY, DOLNY, BOKI O GRUBOŚCI 3,6 cm. CAŁOŚĆ ZABIEZPIECZONA OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm.SZAFA WYPOSAŻONA W JEDNĄ PÓŁKĘ NAD SEJFEM.DRZWI SZAFY ROZWIERANE, WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419, ZAWIASY PUSZKOWE BLUM Z SYSTEMEM SAMODOMYKANIA.UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 110/70/215 | **1 SZT.** |  |  |
| **SZAFKA JEDNODRZWIOWA**SZAFKA JEDNODRZWIOWA O WYMIARACH 40/40/130, WYKONANA Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419. WIENIEC GÓRNY I DOLNY O GRUBOŚCI 3,6 cm. CAŁOŚĆ ZABIEZPIECZONA OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm. SZAFKA WYPOSAŻONA W TRZY PÓŁKI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI. DRZWI OTWIERANE NA LEWO, WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419.ZAWIASY BLUM Z SYSTEMEM SAMODOMYKANIA.UCHWYT STALOWY W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 40/40/130 | **1 SZT.** |  |  |
| **SZAFKA DOLNA 80 cm** SZAFKA DWUDRZWIOWA O WYMIARACH 80/40/90, WYKONANA Z PŁYTY LAMINOWANEJDĄB ANTYCZNY D 2419.WIENIEC GÓRNY I DOLNY O GRUBOŚCI 3,6 cm .CAŁOŚĆ ZABIEZPIECZONA OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm.SZAFKA WYPOSAŻONA W DWIE PÓŁKI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI. DRZWI SZAFKI ROZWIERANE, WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419, ZAWIASY PUSZKOWE BLUM Z SYSTEMEM SAMODOMYKANIA.UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 80/40/90 |  **1 SZT.** |  |  |
| **SZAFKA DWUDRZWIOWA**SZAFKA DWUDRZWIOWA O WYMIARACH 80/40/110, WYKONANA Z PŁYTY LAMINOWANEJDĄB ANTYCZNY D 2419. WIENIEC GÓRNY I DOLNY O GRUBOŚCI 3,6 cm. CAŁOŚĆ ZABIEZPIECZONA OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm.SZAFKA WYPOSAŻONA W TRZY PÓŁKI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI.DRZWI SZAFKI ROZWIERANE, WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419.ZAWIASY BLUM Z SYSTEMEM SAMODOMYKANIA.UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 80/40/110 | **1 SZT.** |  |  |
| **PÓŁKI** UKŁAD TRZECH PÓŁEK WISZĄCYCH O WYMIARACH 140/25,120/25,100/25, WYKONANYCH Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB ANTYCZNY D 2419 O GRÓBOŚCI 3,6 cm, ZABIEZPIECZONYCH OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm, WYKONANE W FORMIE SCHODKOWEJ OD DOŁU 140/120/100 POWIĄZANE WSPORNIKAMI WYKONANYMI W TEJ SAMEJ FORMIE CO PÓŁKI O WYSOKOŚCI H= 30 cm. | 140/25,120/25,100/25 |  **1 SZT.** |  |  |
| **FOTEL KUBEŁKOWY** MIĘKKIE SIEDZISKO I OPARCIE TAPICEROWANE SIEDZISKO I OPARCIE ZINTEGROWANE Z PODŁOKIETNIKAMI.Fotel CLUB | Fotel CLUB | **2 SZT** |  |  |
| **SEKRETARIAT 107** |  |  |
| **BIURKO 200/200** BLAT BIURKA WYKONANY Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11. BLAT WYKONANY W FORMIE LITERY "L" O GRUBOŚCI 54 mm, WYKOŃCZONY OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm W KOLORZE PŁYTY. BLAT WYKONANY Z DWÓCH CZĘŚCI.CZĘŚĆ ROBOCZA O WYMIARACH 200/80 MA MIEĆ WYKONANE Z LEWEJ STRONY ZAOBLONE NAROŻNIKI. POD BLATEM WYSUWANA PÓŁKA NA KLAWIATURĘ.DRUGA CZĘŚĆ O WYMIARACH 120/45 WYKONANA W TEJ SAMEJ TECHNOLOGI.W BLATACH UMIESZCZONE PRZEPUSTY NA OKABLOWANIE, ILOŚĆ ORAZ ROZPLANOWANIE DO UZGODNIENIE Z WYKONAWCĄ. BLAT POWINIEN BYĆ WYSUNIĘTY WZGLĘDEM KORPUSU BIURKA O 10 cm.KORPUS BIURKA WYKONANY Z PŁYTY LAMINOWANEJ ALABASTER U104 ST 15, TYŁ BIURKA WYKONANY Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11 Z WSTAWKĄ O WYMIARZE 15 cm, WYKONANĄ Z PŁYTY LAMINOWANEJ ALABASTER U104 ST 15. WSTAWKA POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ NA ŚRODKU. | 200/200/76 | **1 SZT.** |  |  |
| **KONTENER BIUROWY Z SZUFLADAMI NA KÓŁKACH** KONTENER WYKONANY Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11, WYPOSAŻONY W CZTERY SZUFLADY NA PROWADNICACH PEŁNEGO WYSUWU ORAZ ZAMEK CENTRALNEGO OTWIERANIA. KONTENER MUSI MIEĆ ZAMONTOWANE GUMOWANE KÓŁKA SKRĘTNE. FRONTY WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ ALABASTER U104 ST 15, UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 40/50/60PŁYTA GR. 1,8 cmBLATGR. 3,6 cm | **1 SZT.** |  |  |
| **KONTENER NA JEDNOSTKĘ CENTRALNĄ** WYPOSAŻONY W KÓŁKA SKRĘTNE. | 25/50/10 | **1 SZT.** |  |  |
| **SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI** SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI O WYMIARACH 160/75/274.KORPUS SZAFY WYKONANY Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11 .WNĘTRZE PODZIELONE NA DWIE CZĘŚĆI, SOCJALNĄ Z LEWEJ STRONY ORAZ ZABUDOWĘ SEJFU PO STRONIE PRAWEJ.COKÓŁ KORPUSU O WYSOKOŚCI 10 cm.W CZĘŚCI SOCJALNEJ MUSI BYĆ UWZGLĘDNIONA ZABUDOWA RUR.SYSTEM PRZESUWNY ALUMINIOWY.DRZWI PRZESUWNE 2 SZT. Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI POZIOMU. WYPEŁNIENIE DRZWI WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ ALABASTER U104 ST 15 ORAZ WYPOŚRODKOWANĄ WSTAWKĄ, WYKONANĄ Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11, O SZEROKOŚCI 30 cm. USŁOJENIE POZIOME.CAŁOŚĆ ZABUDOWANA W OBRAMOWANIU ALUMINIOWYM Z PRZYSTOSOWANĄ DO OTWIERANIA RĄCZKĄ. | 160/75/274 | **1 SZT.** |  |  |
| **STOLIK + NOGA** BLAT STOLIKA O WYMIARACH 60/90, WYKONANY Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11 O GRUBOŚCI 5,4 cm, WYKOŃCZONY OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm. NAROŻNIKI BLATU OD STRONY NIEPRZYLEGAJĄCEJ DO ŚCIANY ZAOBLONE. BLAT POSADOWIONY NA POSTUMĘCIE O WYMIARACH 50/30 NAROŻNIKI POSTUMENTU ZABEZPIECZONE ABS.POSTUMENT WYKONANY POD KĄTEM 45 STOPNI Z PŁYTY O GR. 1,8 cm. KRAWĘDŹ 45 STOPNI, ZABEZPIECZONA OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm. DÓŁ POSTUMENTU WYKONANY Z PŁYTY 3,6 cm O WYMIARACH 60/40. | 60/90 | **1 SZT.** |  |  |
| **FOTEL KUBEŁKOWY** MIĘKKIE SIEDZISKO I OPARCIE TAPICEROWANE SIEDZISKO I OPARCIE ZINTEGROWANE Z PODŁOKIETNIKAMI.Fotel CLUB | Fotel CLUB | **2 SZT.** |  |  |
| **KOMODA WPUSZCZANA W PŁYTĘ 3,6** KOMODA O WYMIARACH 120/40/ WYKONANA Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11, FRONTY WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJALABASTER U104 ST 15. UCHWYTY MONTOWANE POZIOMO. BLAT, BOKI, WIENIEC DOLNY ORAZ ELEMENT OZDOBNY NA BLACIE O GRUBOŚCI 3,6 cm WYKOŃCZONY OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm. KOMODA MA BYĆ PODZIELONA NA TRZY CZĘŚCI. W CZĘŚCI ŚRODKOWEJ TRZY SZUFLADY NA PROWADNICACH PEŁNEGO WYSUWU, PO BOKACH DRZWI O SZEROKOŚCI 40 cm. W CZĘŚCI DRZWIOWEJ PO DWIE PÓŁKI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI. ZAWIASY O KĄCIE OTWARCIA MIN 100' Z DOMYKIEM. UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 120/40/90 | **1 SZT.** |  |  |
| **SZAFKI GÓRNE** SZAFKI GÓRNE O WYMIARACH 60/40/30, WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11. KLAPY PODNOSZONE DO GÓRY WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11. SZAFKA MA POSIADAĆ JEDNĄ POŁKĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI. | 60/40/30 | **2 SZT.** |  |  |
| **PÓŁKA** PÓŁKA WYKONANA Z PŁYTY LAMINOWANEJALABASTER U104 ST 15 O GR. 3,6 cm I WYMIARACH 100/25 . PLECY PÓŁKI NATOMIAST Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11 O GR. 1,8 cm. PÓŁKA MA BYĆ UMIESZCZONA PO ŚRODKU PLECÓW W ODLEGŁOŚCI 10 cm. | 100/25 | **1 SZT.** |  |  |
| **FOTEL OBROTOWY** SIEDZISKO I OPARCIE: OPARCIE SIATKOWE DOSTĘPNE W RÓŻNYCH KOLORACH. MIĘKKIE, TAPICEROWANE SIEDZISKO I OPARCIE.MECHANIZM: MOŻLIWOŚĆ SWOBODNEGO KOŁYSANIA SIĘ. OPARCIE ODCHYLAJĄCE SIĘ SYNCHRONICZNIE Z SIEDZISKIEM W STOSUNKU 2:1.MOŻLIWOŚĆ BLOKADY SIEDZISKA I OPARCIA W 5 POZYCJACH. REGULACJA SIŁY OPORU OPARCIA. ANTI-SHOCK - ZABEZPIECZENIE PRZED UDERZENIEM OPARCIA W PLECY UŻYTKOWNIKA. REGULACJA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA. REGULOWANA WYSOKOŚĆ KRZESŁA.PODPARCIE LĘDŹWI: REGULOWANA WYSOKOŚĆ PODPARCIA LĘDŹWI.PODŁOKIETNIKI: REGULOWANE PODŁOKIETNIKI Z MIĘKKIMI NAKŁADKAMI.PODSTAWA: POLEROWANE ALUMINIUM.KÓŁKA: SAMOHAMOWNE KÓŁKA DO POWIERZCHNI DYWANOWYCH LUB DO POWIERZCHNI TWARDYCH. | 48,5/66/128 | **1 SZT.** |  |  |
| **KRZESŁA**MIĘKKIE, TAPICEROWANE SIEDZISKO I OPARCIE. METALOWA CHROMOWANA RAMA. MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA W STOSIE. | Krzesło Nowy Styl Ibis Chrome |  **2 SZT.** |  |  |
| **POMIESZCZENIE SOCJALNE 106** |  |  |
| **SZAFKI DOLNE**FRONTY WYKONANE Z PŁYTY PŁYTY LAMINOWANEJ ALABASTER U104 ST 15 ZE WSTAWKĄ 8 cm Z PŁYTY LAMINOWANEJ W KOLORZE DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11 - 6 cm OD GÓRNEJ KRAWĘDZI FRONTU. KORPUSY WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ W KOLORZE DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11UCHWYTY MONTOWANE POZIOMO.BLATY GRANITOWE GR 6 cm W KOLORZE GALAXYCOKÓŁ H = 10 cm WYKONANY Z PŁYTY LAMINOWANEJ W KOLORZE DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11 Z LISTWĄ **SYLIKONOWĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ.** SZAFKA 80/60/86 POD ZLEWOZMYWAK BEZ PÓŁKI W ŚRODKU, FRONTY OTWIERANE NA BOKISZUFLADY 40/60/86 NA PROWADNICACH BLUM - TANDEMBOX 3 SZT.SZAFKA JEDNODRZWIOWA 60/60/86 OTWIERANA NA BOK, W ŚRODKU DWIE PÓŁKI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI.SZAFKA DWUDRZWIOWA 80/60/86 Z JEDNĄ PÓŁKĄ W ŚRODKU, FRONTY SZAFKI OTWIERANE NA BOK.UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 260/60/86  | **1 KPL** |  |  |
| **SZAFKI GÓRNE**FRONTY WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ ALABASTER U104 ST 15 ZE WSTAWKĄ 8 cm Z PŁYTY LAMINOWANEJ W KOLORZE DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11 - 6 cm OD GÓRNEJ KRAWĘDZI FRONTU.KORPUSY WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ W KOLORZE DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11.UCHWYTY MONTOWANE POZIOMOLISTWA WIEŃCZĄCA 1,8 cm WYKONANA Z PŁYTY LAMINOWANEJ W KOLORZE DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11.SZAFKA 80/32/77 Z SUSZARKĄ NA NACZYNIA, 2 POZIOMY (NA TALERZE I NA SZKLANKI) W KOLORZE BIAŁYM, FRONTY OTWIERANE NA BOKISZAFKA 40/32/77 OTWIERANA NA BOKI, W ŚRODKU 2 PÓŁKI.SZAFKA 60/32/77 Z KLAPĄ PODNOSZONĄ DO GÓRY, W ŚRODKU PÓŁKA. W DOLNEJ POŁOWIE SZAFKI ZAMONTOWANA MIKROFALA POD ZABUDOWĘSZAFKA 80/32/77 Z KLAPAMI PODNOSZONYMI DO GÓRY. W KAŻDEJ POŁOWIE PÓŁKA. UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 260/32/77 | **1 KPL** |  |  |
| **KORYTARZ 101** |  |  |
| **PANEL ŚCIENNY**PANEL ŚCIENNY 340/5/230 CM, PODZIELONY PIONOWO NA TRZYCZĘŚCI: PŁYTA SZER. 120, PŁYTA ŚRODKOWA SZER. 100, PŁYTASZER. 120COKÓŁ H=15 CM W KOLORZE STAL SZCZOTKOWANA- ALUMINIUM.PANEL WYKONANY Z PŁYTY LAMINOWANEJ W KOLORZE DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11, DZIELONY POZIOMO NA TRZY RÓWNE CZĘŚCI PROFILEM ALUMINOWYM.PÓŁKI WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11, ZAMONTOWANE NA PŁYCIE W TYM SAMYM KOLORZE. | 340/5 GŁ. RAMY/230 | **1 SZT** |  |  |
| **POMIESZCZENIE 104 SALA ODPRAW** |  |  |
| **STÓŁ** BLAT STOŁU WYKONANY Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11 O GRUBOŚCI 3,6 cm W KSZTAŁCIE ELIPSY. NAROŻNIKI BLATU ZABEZPIECZONE OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm.NOGI METALOWE W KOLORZE CHROM.DOSTAWKA ŁĄCZĄCA KRAWĘDZIE STOŁÓW WYKONANA W TEJ SAMEJ TECHNOLOGII. WSPARTA NA NOGACH STALOWYCH W KOLORZE CHROM. | 235/85/76WYMIAR DOSTAWKI DOSTOSOWANY DO STOŁU W KSZTAŁCIE ELIPSY | **4 SZT****2 SZT** |  |  |
| **KRZESŁA** MIĘKKIE, TAPICEROWANE SIEDZISKO I OPARCIE. METALOWA CHROMOWANA RAMA. MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA W STOSIE. | Krzesło Nowy Styl Ibis Chrome | **22 SZT** |  |  |
| **SZAFKA JEDNODRZWIOWA** SZAFKA JEDNODRZWIOWA O WYMIARACH 40/40/120, WYKONANA Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11. WIENIEC GÓRNY I DOLNY O GRUBOŚCI 3,6 cm. CAŁOŚĆ ZABIEZPIECZONA OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm.SZAFKA WYPOSAŻONA W TRZY PÓŁKI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI.DRZWI OTWIERANE NA LEWO WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11.ZAWIASY BLUM Z SYSTEMEM SAMODOMYKANIA.UCHWYT STALOWY W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 40/40/120 | **1 SZT** |  |  |
| **SZAFKA DOLNA 80 cm** SZAFKA DWUDRZWIOWA O WYMIARACH 80/40/90, WYKONANA Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11. WIENIEC GÓRNY I DOLNY O GRUBOŚCI 3,6 cm, CAŁOŚĆ ZABIEZPIECZONA OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm. SZAFKA WYPOSAŻONA W DWIE PÓŁKI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI.DRZWI SZAFKI ROZWIERANE, ZAWIASY PUSZKOWE BLUM Z SYSTEMEM SAMODOMYKANIA.UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 80/40/90 | **1 SZT** |  |  |
| **SZAFKA DOLNA 40 CM**SZAFKA JEDNODRZWIOWA Z SZUFLADĄ OD GÓRY O WYMIARACH 40/40/100, WYKONANA Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11,WIENIEC GÓRNY I DOLNY O GRUBOŚCI 3,6 cm. CAŁOŚĆ ZABIEZPIECZONA OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm.SZAFKA WYPOSAŻONA W DWIE PÓŁKI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI.DRZWI SZAFKI OTWIERANE NA BOK ZAWIASY PUSZKOWE BLUM Z SYSTEMEM SAMODOMYKANIA.UCHWYT STALOWY W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 40/40/100 | **1 SZT** |  |  |
| **SZAFKI GÓRNE**SZAFKI GÓRNE O WYMIARACH 80/30/40, WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11. KLAPY PODNOSZONE DO GÓRY WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11. SZAFKI MAJĄ POSIADAĆ PO JEDNEJ POŁCE Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI. UCHWYT Y STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 80/30/40  | **2 SZT.** |  |  |
| **PANEL ŚCIENNY**PANEL ŚCIENNY 340/2/240 CM, PODZIELONY PIONOWO NA TRZY CZĘŚCI: PŁYTA SZER. 120, PŁYTA ŚRODKOWA SZER. 100, PŁYTA SZER. 120, WYKONANY Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11, DZIELONY POZIOMO NA TRZY RÓWNE CZĘŚCI PROFILEM ALUMINOWYM. PÓŁKI WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11 ZAMONTOWANE NA PŁYCIE W TYM SAMYM KOLORZE. | 340/2/240 | **1 SZT** |  |  |
| **ŁAZIENKA** |  |  |
| SZAFKA DOLNA: FRONTY WPUSZCZANE W KORPUSY.WYMIAR SZAFKI 80/45/90. FRONTY WYKONANE Z PŁYTY MDF LAKIER WYSOKI POŁYSK W KOLORZE BIAŁYM. UCHWYTY FREZOWANE WE FRONTACH.KORPUSY GR 3,6 cm WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ W KOLORZE BIAŁY K 110 SM. SZAFKA MA POSIADAC JEDNĄ POŁKĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI. | 80/45/90 | **1 SZT** |  |  |
| **POKÓJ 109 WYPOCZYNKOWY** |  |  |
| **ZABUDOWA RTV**FRONTY WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJALABASTER U104 ST 15 + PŁYTA LAMINOWANA DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11. FRONTY OTWIERANE NA BLUM TIP-ON. KORPUSY WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11.PANEL NA ŚCIANIE WYKONANY Z PŁYTY LAMINOWANEJ W KOLORZE DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11. UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 180/40/160 | **1 SZT** |  |  |
| **SZAFA SOCJALNA - UBRANIOWA**SZAFKA DWUDRZWIOWA O WYMIARACH 80/60/215, WYKONANA Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11 + WSTAWKI H = 20 cm Z PŁYTY LAMINOWANEJ ALABASTER U104 ST 15. BOKI ORAZ LISTWA WIEŃCZĄCA O GRUBOŚCI 3,6 cm. CAŁOŚĆ ZABEZPIECZONA OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm. FRONT WPUSZCZONY W KORPUS.W ŚRODKU OD GÓRY PÓŁKA, POD NIĄ DRĄŻEK NA WIESZAKI.UCHWYTY STALOWE W KOLORZE ALUMINIUM O ROZSTAWIE 128 mm. | 80/60/215SZER. CAŁKOWITA 87,2 | **1 SZT** |  |  |
| **ŁAWA**ŁAWA O WYMIARACH 140/60/48, WYKONANA Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11, NOGI STANOWIĄCE ZINTEGROWANĄ CZĘŚĆ Z BLATEM O GRUBOŚCI 8 cm, BLAT O GRUBOŚCI 8 cm. CAŁOŚĆ ZABEZPIECZONA OBRZEŻEM ABS O GRUBOŚCI 2 mm. | 140/60/48 | **1 SZT** |  |  |
| **LUSTRO W RAMIE**LUSTRO SREBRNE O WYMIARACH 200 H/80 SZER. WPUSZCZONE W RAMĘ O GR 5 cm, WYKONANĄ Z PŁYTY LAMINOWANEJ DĄB CORTINA SZARY H 3353 ST 11. |  | **1 SZT** |  |  |
| **FOTEL KUBEŁKOWY** MIĘKKIE SIEDZISKO I OPARCIE TAPICEROWANE SIEDZISKO I OPARCIE ZINTEGROWANE Z PODŁOKIETNIKAMIFotel CLUB | Fotel CLUB | **3 SZT.** |  |  |
| **KANAPA NAROŻNA**TAPICEROWANA,TRZYOSOBOWA O DŁUGOŚCI 220 cm W KOLORZE KOMPONUJĄCYM SIĘ Z INNYMI ELEMENTAMI POMIESZCZENIA. | 220/160 | **1 SZT** |  |  |
| **Stawka podatku VAT w %** | **………..…………………… %** |
| Wartość brutto razem: | …………………………………… |
| Słownie: |

**Termin realizacji zamówienia –** ……………………………………(proszę wpisać datę wykonania zamówienia), im termin krótszy, tym Wykonawca uzyska więcej punktów, zgodnie w ustalonym kryterium w rozdziale XII SIWZ). W przypadku nie wpisania daty wykonania zamówienia, Zamawiający przyjmie maksymalny termin przewidziany w SIWZ.

**Uwaga!** Zamawiający nie dopuszcza wskazania wykonania terminu zamówienia w przedziale od - do.

Ponadto oświadczam, że:

1. oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
2. na wykonaną dostawę mebli i ich montaż udzielam gwarancji na okres ……… miesięcy (min. 24 miesiące), liczonej od dnia otrzymania sprzętu przez Zamawiającego, po prawidłowo wykonanej usłudze,
3. zamówienie zamierzam wykonać własnym staraniem, bez udziału podwykonawcy/zamierzam wykonać przy pomocy podwykonawcy/ców\* powierzając wykonanie części zamówienia: ……………………………………………………………………………… w kwocie …………………….\*\*
4. zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wraz z ofertą składam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

…………………………………….............………………………………

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* Jeżeli jest znana